FISA TEHNICA A PRODUSULUI

	Identificare

produs: 


	Bloc de beton pentru pavari exterioare,model “ SYMM  “


	Fabrica de productie:


	Localitatea Veresti, judetul Suceava.

	Tipologie: 
	Produs de beton vibropresat realizat in dublustrat, avand la partea superioara suprafata plana cu tesituri drepte. 



	Grosime:
	4cm-10cm


	Aspect exterior de suprafata:
	Stratul superior corespunzand asa-zisului “strat de uzura” este realizat cu sorturi selectionate pentru a imbunatati structura si durabilitatea produsului.


	Culori disponibile :
	Produsul este colorat doar in stratul superior, gama de culori disponibila fiind:

-gri natural la culoarea cimentului,

-galben,

-portocaliu,

-rosu,

-maro,

-negru.

Pentru alte culori se va face o cerere specifica.  

	Ambalare:
	Produsul este ambalat pe paleti din lemn infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1500 kilograme.


Marcatura CE

	

	S.C.SYMMETRICA  SRL
Localitatea Veresti,Judetul Suceava-ROMANIA
2008

	
	SR EN 1338
Bloc de beton vibropresat
Model “SYMM   ”











